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1、 LORA无线通讯
传感器端：1秒上报一次
接收端：最大接收3个传感器
集中器运行模式：开启时间模式

传感器端：5秒上报一次
接收端：最大接收15个传感器
集中器运行模式：开启时间模式

传感器端：10秒上报一次
接收端：最大接收30个传感器
集中器运行模式：开启时间模式

传感器端：60秒上报一次
接收端：最大接收200个传感器

规则逻辑：接收端最大接收传感器数量取决于传感器的上报周期，公式：接收端最大接收=传感器上报周期*3.
注：前提集中器EID开启时间模式。
PS：有些用户不理解，为何不同上报周期，接收端的最大数不一样。因无线电的传输有时间，时间越快越容易碰撞数据，导致数据丢包。
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